1：看ARM中的轴号和库中的轴号是否一样。

2：ARM程序中需要添加getaddress.c文件。

3：在main函数中需要增加写addr.txt的函数 writeAddressFile();

4：如果写文件时间不够，需要更改批处理文件中的延迟